[bookmark: 设计验证记录]设计验证记录
表单编号：QR-DR-03 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（52）｜设计开发类记录表单模板》 归属文件：《设计开发类》对应二级程序文件或三级作业指导书（DR 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

[bookmark: 表头张贴前请补全]表头（张贴前请补全）
	记录名称
	表单编号
	版本号
	生效日期
	组织名称
	页码/总页数
	填表人
	填表日期
	审批人

	设计验证记录
	QR-DR-03
	A/0
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单
	字段名称
	是否必填
	填写说明

	验证编号／关联输入条款号
	是
	与任务书功能性能条目编号一一对应，做到“每条输入都有验证”

	验证对象与样件编号
	是
	设计阶段样机、试制件、仿真模型、对比样品的唯一编号与数量

	验证方法
	是
	计算分析／仿真／试验测试／类比同类产品数据／样件检验／第三方检测

	验证依据标准与条款
	是
	标准号与版本、委托检测机构名称与报告编号

	判定准则
	是
	明确合格区间或上限下限，数字来源写清（标准值／任务书要求／顾客约定）

	测试条件
	是
	环境温湿度、电源条件、负载、转速、介质、工况点，试验记录须可复现

	实测数据
	是
	给出各测点原始数据或汇总表，附原始记录编号，不得只填“合格”

	结论
	是
	通过／不通过／需补充验证；不通过须写明偏差数值与初步原因

	不符合项处置
	有则填
	设计更改申请编号或重新验证安排，禁止口头“改一下再试”

	验证人／复核人／日期
	是
	验证人与复核人分离，第三方报告需注明接收与确认人


示例行
	验证编号
	对应输入
	验证方法
	判定准则
	实测值
	结论

	V-03
	P-02 噪声
	试验测试（距机 1 m，额定工况，半消声室）
	≤ 68 dB(A)
	66.4 dB(A)（3 台均值，报告 CS-2026-1831）
	通过

	V-05
	P-05 连续运行 2000 h
	试验测试（加速工况等效 2000 h）
	无泄漏、效率衰减 ≤ 5%
	衰减 3.1%，无泄漏
	通过


填写说明：
1. 验证必须覆盖全部设计输入条目。常见漏洞是“验证了性能，没验证法规、包装运输与可维修性”，导致确认阶段才发现问题、返工成本成倍增加；
1. 判定准则要在验证之前确定。先做试验、看到数据再倒推“这样也算合格”，是审核中定性为验证失效的典型情形；
1. 极值条件必须验证。正常工况合格不等于极限工况合格，高温、低温、低电压、超载、误操作、短时断电等边界条件应在任务书阶段就列为验证项目；
1. 不通过项不得直接“备注说明”了事。记录上应引出设计变更申请或补充验证计划，并在下次评审中作为遗留项核查。
