[bookmark: 成品检验出厂检验记录]成品检验／出厂检验记录
表单编号：QR-PQ-03 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（53）｜生产检验类记录表单模板》 归属文件：《生产检验类》对应二级程序文件或三级作业指导书（PQ 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

[bookmark: 表头张贴前请补全]表头（张贴前请补全）
	记录名称
	表单编号
	版本号
	生效日期
	组织名称
	页码/总页数
	填表人
	填表日期
	审批人

	成品检验／出厂检验记录
	QR-PQ-03
	A/0
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

适用对象：全部待入库或待交付的成品批次；有顾客特殊要求或强制认证（如 CCC）时须在表头标注要求来源。
字段清单与填写要求：
	栏目
	填写内容
	填写人
	填写要求

	批次数量／抽样方案
	2000 件／GB/T 2828.1 Ⅱ级 AQL1.5，抽 125 件
	FQC
	引用标准与抽样表，不得凭经验定

	检验依据
	检验规范 QI-FQC-2041、图纸 C 版
	FQC
	注明文件编号与版本

	检验项目
	外观、尺寸、功能、包装标识
	FQC
	覆盖放行准则全部要求

	逐项实测／试验结果
	见示例行
	FQC
	功能与安全项须留原始试验数据

	判定结论
	合格／让步接收／不合格
	FQC／质量主管
	让步接收须有顾客书面同意编号

	放行人签字／日期
	质量部 王某 2026-10-13
	质量主管
	与授权放行人员名单一致

	不合格数量与处置编号
	2 件／NCR-2026-0417
	FQC
	与不合格品处置单双向可查

	入库单号／发货单号
	RK-20261013-05／—
	仓储
	未判定不得填入库单


示例行：
	检验项目
	检验方法
	样本量
	判定准则
	实测结果
	判定

	外观
	目视／照度≥500lx
	125
	无锈蚀、无划伤、标识清晰
	2 件轻微划伤
	不合格

	外径
	千分尺 QLM-0031
	125
	Φ32±0.02
	均在公差内
	合格

	硬度
	洛氏 HRC
	5
	45～50 HRC
	46.5／47.2／48.0／46.8／47.5
	合格

	包装
	目视
	全部
	一箱 50 件，附合格证与批号
	符合
	合格


填写说明：①检验项目不得只填“全检合格”；②试验项目（如耐压、老化、寿命）须附原始记录或报告编号；③有顾客特殊要求（外观封样、包装唛头）时须逐条对照并在备注栏写明依据；④出厂检验记录与发货单、出库单在批次号上必须一一对应，便于召回时界定范围。
